**GEMODIFICEERDE KOPTELEFOON HD 4.40BTM voor openbaar gebruik**

De HD4.40BTM is een gemodificeerde koptelefoon voor openbaar of museaal gebruik.

De functieschakelaars zijn geblokkeerd evenals de volumeregelaar.

Lees de door Zwart audiovisual BV uitgegeven handleiding, voor verdere instructies.

 

 **Volume functie geblokkeerd Functieschakelaars geblokkeerd**

**Als de koptelefoon samen met de Transmitter BT-T100 door ons wordt geleverd, is de set al “gepaired” en dus direct klaar voor gebruik.**

Als de koptelefoon zonder Transmitter wordt geleverd, dient u de Pairing procedure zelf uit te voeren.

Lees daarvoor de Zwart-AV handleiding of de uitgebreide fabriekshandleiding.

Voor meer informatie:

**Zwart audiovisual BV**

**Zuidesch 4**

**9304 TW Lieveren – Nederland**

**T: 0031505017340**

**E:** info@zwart-av.nl